Приложение 1

Технические требования

|  |  |
| --- | --- |
| Тип котла | Паровой котел - Двухбарабанный / Барабанный - Горизонтальное расположение |
| Тип используемого топлива | Древесина, Древесные отходы, Уголь, Древесный уголь |
| Паропроизводительность | 4-6 тонн / час |
| Выходное давление | 1,3 МПаОбъем пара: 1,6 - 2,2 м3 |
| Вес | 12 - 18 тонн |
| Размер агрегата (ДхШхВ) | 8000 х 4500 х 5000 мм |

Таблица 1: Тип необходимого котла



Таблица 2: Характеристика котлов